**Продукция имеет  
Декларацию о соответствии  
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.46196/22  
сроком с 29.11.2022 по 22.11.2027**

ПАСПОРТ

##### №2025.01.01\SFB\002 от 01.01.2025

##### Основные сведения об изделии

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Фильтр-регулятор |
| Обозначение | AW4000-F06D-XLN01 |
| Изготовитель | INDUTECH |
| Поставщик | ООО «Индустриальные технологии»  Россия, 195197, Санкт-Петербург,  Кондратьевский пр. д.15, к.3., лит. И |

**Основные технические данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Среда | Сжатый воздух |
| Макс. рабочее давление (МПа) | 1 |
| Диапазон регулировки давления (МПа) | 0.05 ~ 0.85 |
| Тонкость фильтрации (мкм) | 5 |
| Номинмальный расход (норм.л/мин) | 4500 |
| Рабочая температура (оС) | +5 ~ +60 |
| Резьбовое присоединение | G3/4 |
|  |  |

**Гарантии Изготовителя (Поставщика)**

Поставщик гарантирует качество и работоспособность изделия в течение 12 месяцев со дня продажи. В этот период Поставщик обязуется бесплатно отремонтировать или заменить изделие, если оно окажется неисправным по вине Изготовителя. Гарантия не распространяется на расходуемые части и материалы, а также на случаи, когда ущерб изделию причинен небрежной или неправильной эксплуатацией Потребителем.

**Свидетельство о приемке**

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Инженер (ответственное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.